Инструкция по обновлению прошивки:

* Скопируйте файл архива «Обновление прошивки ACV AD-7190» на чистую USB флеш карту и распакуйте его.
* После этого переименуйте распакованный файл образа tsdsp\_v1.71.bin на tsdsp.bin
* Вставьте флеш карту в USB слот ресивера AD-7190. Процесс обновления ПО запустится автоматически. Для подтверждения нажмите иконку "start" на сенсорном дисплее.
* По окончании обновления извлеките флеш карту из ресивера и выключите устройство.

При последующем включении ресивер запустится с обновленным ПО.

В обновленном ПО устранен недостаток связанный с некорректной работой линейного выхода сабвуфера. Теперь регулировки кроссовера работают только на фронтальные и тыловые каналы ресивера и не оказывают влияние на сабвуфер.